# **Подключенные Интернет Интерфейсы**

**eth0** подключенный интернет кабель,

**lo** наш localhost

# **Характеристики Интернет Интерфейсов**

**inet** хранит ip адресс нашей вирутальной машины, нужен для связывания наших виртуальных машин между собой -> 10.0.2.15

**ether** ето MAC-адресс нашей вирутальной машины -> 08:00:27:51:bb:22